PCA ip:

netsh interface ip set address "LAN" static 192.168.20.13 255.255.255.0

PCA ip:

netsh interface ip set address "LAN" static 192.168.30.13 255.255.255.0

1.2.c)

no damin-lookup

d.

enable password class

e.

line console 0

password cisco

login

f.

line vty 0 15

password cisco

login

g.

service password-encryption

h.

banner login „”

i.

copy running-config startup-config

1.3.

2.1.

c) S1

int range fa0/2-5

switchport mode access

swittcport access vlan 999

shutdown

int range fa0/7-24

switchport mode access

swittcport access vlan 999

shutdown

int range g0/1-2

switchport mode access

swittcport access vlan 999

shutdown

S2

int range f0/2-17

switchport mode access

swittcport access vlan 999

shutdown

int range fa0/19-24

switchport mode access

swittcport access vlan 999

shutdown

int range g0/1-2

switchport mode access

swittcport access vlan 999

shutdown

3)

c)

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,1000